**Tezgâh Altı Su Arıtma Cihazı Şartname**

1. Her cihaz girişinde basınç düşürücü olmalı
2. En az 6 filtre olmalı 1- Spun 2- gac karbon 3- blok karbon 4- Post karbon 5- En az 80 gpd mebran 6- Multi mineral
3. Soğuk su tankı kapasitesi saatte en az 10 litre olmalı
4. Filtreler nsf belgeli olmalı
5. Ce belgesi
6. 2 yıl garantili olmalı
7. Yedek parça temin süresi garanti kapsamına girmeyen durumlar için, arızaya müdahale süresi 2 iş günüdür
8. Ortalama 70-75 adet alınacak olup. Kurulmuş ve sorunsuz bir şekilde teslim alınacaktır.
9. 2 yıl içinde 6 aylık periyodlarla 4 sefer bakımı yapılacaktır.

**Arıtmalı Su Sebili Cihazı Şartname**

1. En az 48 lt kapasiteli ve krom arıtmalı olmalı
2. Şamandıralı 304 kalite monoblok (kaynaksız) iç kazana sahip olmalı
3. En az 6 filtre olmalı 1- Spun 2- gac karbon 3- blok karbon 4- Post karbon 5- En az 80 gpd mebran 6- Multi mineral
4. 75-100 GPD Membran teknolojisi kullanılmalı.
5. Arıtmalı su sebilinde manuel termostat sayesinde suyun soğukluğunu kolayca ayarlayabilmeli
6. Üst kapak açılabilmeli
7. Kazan temizliği kolayca yapılabilmeli
8. Su sebili için 2 şer adet olmak üzere 50 lik bardaklık olması gerekiyor
9. Su sebili için 2 adet şebekeye bağlantı yapabilecek mini musluk olmalı
10. Her bir su sebili için 2 adet cihaza bağlantı musluğu olmalı
11. Her su sebili için 20 metre şebekeye bağlantı yapılabilecek su hortumu ince olmalı
12. Su sebili için ön kapak takılmalı ve krom kapak olup kilitlenebilir olması gerekiyor
13. Su sebili 2 yıl garantili olmalı
14. Çalışma aralığı (soğuk): +5 C / + 10 C Brüt hacim : 66 lt Net hacim: 48 lt
15. 2 yıl içinde 6 aylık periyodlarla 4 sefer bakımı yapılacaktır.
16. Ortalama 60-65 adet alınacak olup. Kurulmuş bir şekilde teslim alınacaktır.